**Tunnel Ebenrain**

**Bankettentwässerung**

Die Bauausführung ist wie folgt vorgesehen:

* + Fräsarbeiten der Blockfugen, ca. 2-3 mm breit und bis Tunnelabdichtung tief
  + Entlastungsbohrungen durch das Gewölbe bei den Blockfugen ausführen D=80 mm
  + Bestehende Randsteine, Belag und Betonbankett entfernen
  + Erstellen des Füllbetons
  + Verlegen der Noppenmatte
  + Verlegen der neuen Sickerlleitung
  + Anschliessen der bestehenden Ableitungen der Gewölbedrainagen an die Sickerleitung
  + Versetzen der Vertikalrohre und Verfülle mit dem Sickerbeton (Verlegen auch der Dosierleitung)
  + Betonieren des Schrammbordes mit Concretum C-DRY
  + Banketüberzug erstellen, Einlagen für Längs- und Querrinnen
  + Abdichten und Abdecken der Blockfugen
  + Abdecken der Längs- und Querrinnen