|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cedric Schär | | |
|  | | |
|  | | |
| Personaldaten | Geburtsdatum | 17.05.1992 |
|  | Nationalität | Schweiz |
| Derzeitige Funktion | Bauleiter Berufsbildner | | |
| Sprachen | Deutsch (Muttersprache) | | |
| Berufliche Tätigkeit |  | | |
| Seit 2013 | A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel | | |
| Ausbildung |  | | |
| 2018 – 2021 | Dipl. Techniker HF Bauplanung Ingenieurbau | | |
| 2018 | Berufsbildner | | |
| 2009 – 2013 | Ausbildung Bauzeichner EFZ | | |
| Weiterbildung/Kurse | Kurs Projektmanagement by AeBo (2022)  Messebesuch Kanalischau (2022)  Kolloquium Bauablaufstörung und Markierung, by AeBo (2021)  VSA-Fachkurs Quik für Bauleiter (2021)  Kurs Ausbildung für Berufsbildner (2019)  Kurs AutoCAD, Grundlagen (2019)  Schulung SUVA „lebenswichtige Regeln“ (2019)  Kolloquium Bauleitungsleitfaden by AeBo (2019)  Kurs KUBA Anwenderschulung für Umsteiger (2013)  Applikationskurs Artifex Bewehrung (2010) | | |



|  |  |
| --- | --- |
| Referenzobjekte |  |
| 2022 – 2025 | ASTRA Filiale 3 (Zofingen): EP Sissach - Eptingen  Örtliche Bauleitung Instandsetzung Tunnel und Kunstbauten, Gesamtbaukosten EP-Projekt ca. CHF 90 Mio. |
| 2022 - 2023 | ASTRA Filiale 3 (Zofingen): Tunnel Belchen, STB  Örtliche Bauleitung Erstellung der Querverbindungen zwischen neuem Tunnelröhre FBLU und best. Röhre Mitte |
| 2022 | Tiefbauamt Basel-Stadt: Kanalisation Delsbergerallee, Basel  Örtlicher Bauleiter. Instandsetzung der Kanalisations-Hauptleitung und der Grundanschlussleitung der anliegenden Liegenschaften inkl. Liegenschaftsbegehungen. Begleitung und Dokumentation der Ausführung. Länge der Hauptleitung: ca. 300 m, (EI 500/750 mm und EI 600/900 mm), 41 angeschlossene Liegenschaften. Investitionskosten CHF 0.45 Mio. |
| 2020 | Gemeinde Schönenbuch: Wasserleitung inkl. Rohreinzug  Örtlicher Bauleiter, Rohreinzug in bestehendes Rohr + «offener Graben», CHF 200'000.- |
| 2020 – 2021 | Tiefbauamt Basel-Stadt: Kanalisation Hochstrasse, Basel  Örtlicher Bauleiter. Instandsetzung der Kanalisations-Hauptleitung und der Grundanschlussleitung der anliegenden Liegenschaften inkl. Liegenschaftsbegehungen. Begleitung und Dokumentation der Ausführung. Länge der Hauptleitung: ca. 400 m, (DN 400 mm und EI 1000/1500 mm), 34 angeschlossene Liegenschaften. Investitionskosten CHF 0.5 Mio. |
| 2020 – 2021 | Tiefbauamt Basel-Stadt: Kanalisation Falkensteinerstrasse, Basel  Örtlicher Bauleiter. Instandsetzung der Kanalisations-Hauptleitung und der Grundanschlussleitung der anliegenden Liegenschaften inkl. Liegenschaftsbegehungen. Begleitung und Dokumentation der Ausführung. Länge der Hauptleitung: ca. 470 m, (EI 500/750 mm und EI 700/1050 mm), 47 angeschlossene Liegenschaften. Investitionskosten CHF 0.4 Mio. |