PFS 2014.03.03

**Bankettentwässerung** (s. Anhang 1)

wie im EK vorgesehen

Modifikation gemäss INGE (s. Anhang 2)

**Ertüchtigen Ulmendrainage**

Heutige Situation: (s. Anhang 3)

Leitung mit Durchmesser 50 mm

- Leitung nicht kontrollierbar kein Unterhalt möglich

- Versintern der Leitung und somit eine zunehmende Verschlechterung der heutigen Situation ist wahrscheinlich (Wasseraufstau 🡪 statisches Problem).

Neue Leitung: (s. Anhang 4)

Leitung mit Durchmesser 125 – 200 mm

+ Leitung ist kontrollierbar ein Unterhalt ist möglich (keine Überraschungen)

+ Weniger Wassereintritte in den Tunnel

Voraussetzung:

Machbarkeit prüfen durch Vorversuch

Thema: