|  |
| --- |
| TFB AG  Lindenstrasse 10  5103 Wildegg |
| Basel, 25. November 2013 / 9246 / NP  9246\_LS\_TFB\_Probeuntersuchung\_NP\_20131125.docx |
| EPSI: Bergwasseruntersuchung auf Betonagressivität |

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Instandsetzungsprojektes N02 Eptingen – Sissach im Auftrag ASTRA wurde am 25.11.2013 eine Bergwasserprobe im Tunnel Ebenrain genommen.

Können Sie bitte die Probe nach der Untersuchung 3030 - Wasseranalyse und Beurteilung hinsichtlich Betonaggressivität nach DIN 4030-2, Referenzverfahren: Farbe, Geruch, Temperatur, Kaliumpermanganatverbrauch, Härte, Hydrogenkarbonat, Differenz zwischen Härte und Hydrogenkarbonat, Chlorid, Sulfid, pH-Wert, Kalklösekapazität, Ammonium, Magnesium und Sulfat - analysieren.

Die Ergebnisse der Auswertung und die Rechnung schicken Sie bitte an folgende Adresse:

Aegerter & Bosshardt AG

Hochstrasse 48

z. Hd. P. Noordam

4002 Basel

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

i. A. P. Noordam

INGENIEURBUREAU

A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG